

**RYCHLÝ ODSTRAŇOVAČ   
GRAFITOV a TAGOV**

GRAFFITISOLVE **IG 111** je špeciálne vyrobený pre rýchle čistenie tagov alebo grafitov, ktoré sú aplikované na materiáloch, ako sú farby, fasády,   
kamene, karosérie, drevo a na niektoré plastové povrchy.

Sú určené pre odstraňovanie z plôch ošetrených antigrafity ochranou IG 110, IG 115, IG 335 a IG 665. Veľmi rýchlo rozpúšťa grafity. Jeho pôsobením je možné kedykoľvek zastaviť, a tím minimalizovať riziko poškodení pôvodného povrchu.

Selektívne čistenie: odstraňuje grafity bez poškodenia podkladu, na ktorom bol aplikovaný. Ak je grafity a náter rovnakého charakteru a zloženia, selektívne odstránenie grafitu nie je možné.

Vždy sa odporúča odstrániť grafit čo najskôr po jeho aplikácii. Niektoré farby obsahujú pomaly sa odparujúce ťažké rozpúšťadla, ktoré sa pred vytvrdením môžu dostáť do podkladu. Pokiaľ bude odstránenie aplikované príliš dlho,   
môžu poškodiť podklad do hĺbky farieb a štruktúry.  
Odstraňovanie grafitov z náteru alebo z plastov je vždy citlivá operácia. Účinok musí byť silný, ale musíte správne zvoliť čas, kedy GRAFFITISOLVE zmyjete a tím jeho pôsobenie prerušiť, aby nedošlo k poškodeniu podkladu. **PROTE JE NUTNÉ SI VŽDY SPRAVIŤ TEST a podľa neho zvoliť čas zmytia prípravku.**

**GRAFFITISOLVE**

**IG 111**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rýchlosť odparenia** | **Bod vzplanutia** | **Hustota** | **Báza** | **Vzhľad** | **Škodlivosť** |
| **2-3 min.** | **25°C** | **0,89** | **SOLVENT** | **kvapalina** | **NEMÁ** |

****

**Aplikácia odstránenia grafitov:**

Produkt je pripravení k použitiu. Pred použitím **JE NUTNÉ SI VŽDY SPRAVIŤ TEST**. Naneste prípravok krúživým spôsobom na grafity alebo tag. Počkajte tak dlho, až sa grafit naruší a rozpustí, potom ho zotrite jemnou handričkou poprípade opláchnite vodou. Opakujte tento postup, aby ste dôkladne a celkom odstránili stopy farieb, rozpustených v prvej operácii. Nakoniec utrite mäkkým handričkou do sucha. Pri predchádzajúcom ošetrení antigrafity ochranou IG 110 nebo 115 sa môže spolčene s grafitom odstrániť aj 1 vrstva ochranného náteru. Pro zaručení spoľahlivej antigrafity ochrany je potrebné tuto vrstvu znovu naniesť.. Pokiaľ bola aplikovaná ochrana **IG 335** alebo **IG 665** nie je nutné ju aplikovať znova. Doporučené nanášanie: valčekom, štetcom s prírodnými vláknami, handričkou.  
 Balenie: 5, 30 a 200L

**IG Slovakia s.r.o.**

Inovecká 32

Trenčín

**PSČ:** 911 01

**Tel.** :  
 0944-333 118 Trenčín  
 0903-678 691 Košice

igslovakia@hfservis.cz

[**www.impaguard.cz**](http://www.impaguard.cz)

http://www.impaguard.cz/image.php?nid=12664&oid=3614761