

**ANTIGRAFFITI**

**IG 112**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rýchlosť odparovania** | **Bod vzplanutia** | **Hustota** | **Báza** | **Vzhľad** | **Škodlivosť** |
| **5 hod.** | **50°C** | **0,89** | **SOLVENT** | **kvapalina** | **Xn - zdraviu škodlivý** |

****

**EXTRA SILNÝ ODSTRAŇOVAČ GRAFITOV a TAGOV**

ANTIGRAFFITI **IG 112** je špeciálne vyrobený pre extra silné čistenie tagov, grafitov, starých náterov a lakov, ktoré sú aplikované na materiáloch, ako sú farby, fasády, kamene, karosérie, drevo a na niektoré plastové povrchy. Je ideálni k vysoko efektívnemu a ekonomickému odstraňovaniu širokej palety náterov, ale tiež na dvojzložkové systémy, teplom vytvrditeľné systémy a dokonca aj na systémy na báze derivátov celulózy, akrilových živicových, vinylov, aminoplastov, polyesterov, fenolov, jedno a dvojzložkových epoxidových živíc, jedno a dvojzložkových polyuretánov používaných v priemysle, kde výrazne zlepšuje ekonomické (nízke straty odparovaním), pracovné (veľmi ľahká aplikácia ) a bezpečnostné podmienky.

Je určený pre odstraňovanie z plôch ošetrených anti-grafity ochranou IG 110, IG 115, IG 335 a IG 665. Jeho pôsobení je možné kedykoľvek zastaviť, a tím minimalizovať riziko poškodenia pôvodného povrchu. Selektívne čistenie: odstraňuje grafity bez poškodenia podkladu, na ktorom bol aplikovaný. **Ak je grafit a náter rovnakého charakteru a zloženia, selektívne odstránenie grafitu nie je možné.**

Vždy sa odporúča odstrániť grafity čo najskôr po jeho aplikácii. Niektoré farby obsahujú pomaly sa odparujúce sa ťažké rozpúšťadlá, ktoré sa pred vytvrdením môžu dostáť do podkladu. Pokiaľ bude odstránení aplikované príliš dlho, môže poškodiť podklad do hĺbky farieb a štruktúry.  
Odstraňovanie grafitov z náteru alebo z plastov je vždy citlivá operácia. Účinok musí byt silný, ale musíte správne zvoliť čas, kedy **IG 112** zmyť a tým jeho pôsobenie prerušiť, aby nedošlo k poškodeniu čisteného podkladu. **PRETO JE NUTNÉ SI VŽDY SPRAVIŤ TEST a podľa neho zvoliť čas umytia.**

**Aplikácia odstránenie grafitov:** produkt je pripravený k použití. Pred použitím **JE NUTNÉ SI VŽDY SPRAVIŤ TEST**. Naneste prípravok krúživým spôsobom na grafit alebo tag. Čakajte tak dlho, až sa grafit naruší a rozpustí, potom ho zotrite jemnou handričkou poprípade opláchnite vodou. Opakujte tento postup, aby ste dôkladne a celkom odstránili stopy farieb, rozpustených prvou operáciou. Nakoniec utrite mäkkou handričkou do sucha. Pri predošlom ošetrení antigrafity ochranou IG 110 nebo 115 sa môže spoločne s grafitom odstrániť aj 1 vrstva ochranného náteru. Pre zaručenie spoľahlivej antigrafity ochrany je potrebné tuto vrstvu znovu naniesť.. Pokiaľ bola aplikovaná ochrana **IG 335** alebo **IG 665** nie je nutné ju aplikovať znova. Doporučené nanášanie: valčekom, štetcom s prírodnými vláknami, handričkou.   
Balenie: 5, 30 a 200L

**IG Slovakia s.r.o.**

Inovecká 32

Trenčín

**PSČ:** 911 01

**Tel.**   
 0944 333 118 Trenčín  
 0903 678 691 Košice

igslovakia@hfservis.cz

[**www.impaguard.cz**](http://www.impaguard.cz)

http://www.impaguard.cz/image.php?nid=12664&oid=3614761