

Aplikace: Impasolar® VOV aplikujte na čistý odmaštěný povrch (nutno odstranit transportní vosk). Znečištěný povrch vyčistěte produktem Impasolar**®** VCO a nechte uschnout. **Před použitím VŽDY promíchejte**!

Impasolar® VOV nenanášejte na horký povrch!

Koncentrát produktu Impasolar® VOV dejte do přisávání vysokotlakého systému. Doporučujeme 5% roztok na výstupu trysky, na vysokotlakém zařízenínastavte přisávání na 5% nebo na max. Impasolar® VOV nalijte do nádržky na přisávání nebo hadičku na přisávání dejte do kanystru s produktem Impasolar® VOV. **Nedoporučujeme přisávání před čerpadlem.** Upravte vysokotlaké zařízení na aplikaci s přisáváním a  nastříkejte rovnoměrně na povrch (mohou se vytvořit bílé pucky). Přepněte na vysoký tlak, vysokým tlakem vody zapracujte ochranu do povrchu (pucky se vysokým tlakem kompaktně zapracují a vytvoří na povrchu hladký ochranný film) a nechte zaschnout. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 5, 20L

**www.impanano.cz**

## Velice ekonomický produkt

## Spotřeba 1,25L/ 10KWp FVE (5L balení / 4 aplikace)

## Ultrakoncentrát – 5% přisávání vysokotlaku

## Střednědobá vynikající ochrana

## Vytváří hedvábný antistatický suchý povrch

## Výrazně prodlužuje čistotu povrchu

## Samočistícím účinkem zvyšuje výrobní výkon panelů

### **NANOPOLYMEROVÁ HYDROFOBNÍ OCHRANA**

### **SKLENĚNÝCH, PLASTOVÝCH A FÓLIOVÝCH POVRCHŮ FOTOVOLTAICKÝCH A SOLÁRNÍCH PANELŮ**

### **VYSOKO/STŘEDOTLAKÉ APLIKACE**

|  |
| --- |
| **IMPASOLAR® VOV** byl vyvinut jako nanopolymerová hydrofobní ochrana skleněných, plastových a fóliových povrchů fotovoltaických a solárních panelů.  Produkt je určen pro vysokotlaké a středotlaké aplikace, vhodný pro staré i nové povrchy. Na povrchu vytváří neviditelnou hydrofobní vrstvu s ochranou proti vodě, polétavému prachu a písku, pylu, znečištění z ovzduší, mastnému dopravnímu filmu, znečištění od ptáků a hmyzu, usazování minerálních povlaků. Ošetřený panel je v podstatě samočistící, díky neviditelné nano vrstvě se veškeré nečistoty za deště nabalí na kuličky vody a jednoduše stečou z povrchu pryč.  **IMPASOLAR® VOV** výrazně zvyšuje výrobní výkon panelů. Zaručuje průchod 100% světla. |

**HF SERVIS s.r.o. Plešnice 25**

**Město Touškov**

**PSČ: 330 33**

**Tel.: 377 279 254-55**

**Fax.: 377 279 260**

**hfservis@hfservis.cz**

www.[**impaguard.cz**](http://www.impaguard.cz)

**http://www.impaguard.cz/image.php?nid=12664&oid=3614761**

**Impasolar® VOV**